## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Προϊόν** | **Τεμάχια**  **ς** | **Περιγραφή είδου** | **Ενδεικτικές προδιαγραφές** | **Απαίτηση** | **Απάντηση προμηθευτή** | **Παραπομπή σε τεχνικό φυλλάδιο** |
| PC Tower\* | 22 | Ανακατασκευασμένα (Refurbished) | CPU ≥ i5 4ης γενιάς, SSD 250 GB, RAM 8 GB, Optical Drive, Graphics Card ≥ 2 GB, OS Windows 10 | ΝΑΙ |  |  |
| Server Tower\* | 2 | Ανακατασκευασμένα (Refurbished) | CPU ≥ 2,40GHz, 4C, Cache ≥ 10MB, 6.4GT/s QPI, 80W, Turbo, 2 x ≥ 300 GB HDD, πρωτόκολλο SAS, σε διάταξη Raid1, RAM 32GB DDR3 ECC 1333MHz, Δίκτυο 2 x Ethernet 1Gb, Θύρες: Τουλάχιστον Audio In/Out, Line In 8x USB 2.0 1x VGA Port (D-Sub), 2X PSU 750W HOTPLUG, Optical Drive | ΝΑΙ |  |  |
| Οθόνες αφής | 20 | Ανακατασκευασμένα  Refurbished /  Νέα (New) | ≥ 21 inch, ≥ 1920 x 1080 Resolution, HDMI, VGA (D-Sub) | ΝΑΙ |  |  |
| Οθόνες | 2 | Ανακατασκευασμένα  (Refurbished) | ≥ 22 inch, DVI-D, VGA D-sub, | ΝΑΙ |  |  |
| Ακουστικά over ear with Mic | 25 | Νέα (New) | Ενσύρματα ≥ 2 m. Καλώδιο | ΝΑΙ |  |  |
| UPS | 6 | Νέα (New) | 2000 VA, τεχνολογίας On-Line / Double Conversion, schuko out | ΝΑΙ |  |  |
| Microsoft Windows Server 2019 Essentials (OEM) | 2 | Νέα (New) | 2xCPU, 64 bit, 25 clients | ΝΑΙ |  |  |

Ημερομηνία

Υπογραφή οικονομικού φορέα

\*Υποσημείωση: Δεν γίνονται αποδεκτά μηχανήματα υποτύπων του SFF όπως Ultra-Small Form Factor ή Ultra-compact Form Factor.

**ΠΡΟΣΟΧΗ :** Για τον ανακατασκευασμένο εξοπλισμό απαιτείται ελάχιστη εγγύηση ομαλής λειτουργίας τουλάχιστον 3 έτη, με επιτόπου υποστήριξη (on site) την επόμενη εργάσιμη ημέρα (next business day) και διαβάθμιση ποιότητας Grade A. Για όλους τους προσφερόμενους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (σταθμοί εργασίας και servers) οι προμηθευτές θα πρέπει να παρέχουν βεβαίωση ότι οι σκληροί τους δίσκοι έχουν αντικατασταθεί και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν.